Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ Могилёвская средняя общеобразовательная школа им.Н.У.Азизова

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКОУ Могилёвская СОШ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Р.М.Маталова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**ИНСТРУКЦИЯ   
о порядке действий дежурного обслуживающего персонала   
при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на   
приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной   
автоматики**

**ИПБ 011**

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления ОБЯЗАНЫ:   
1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.   
1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.   
1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании диспетчеру Учреждения.   
2. При ПОЖАРЕ:   
2.1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.   
2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.   
2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.   
2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.   
2.5. Сообщить инженерным службам предприятия о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения.   
2.6. Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).   
3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.   
4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.