Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ Могилёвская средняя общеобразовательная школа им.Н.У.Азизова

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКОУ Могилёвская СОШ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Р.М.Маталова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Инструкция

**Инструкция**

**по противопожарным правилам**

**для МКОУ Могилёвской СОШ им.Н.У.Азизова**

**ИПБ 017**

**I. Общие положения**

1. Ответственность за противопожар­ное состояние школ, школ-интернатов и детских учреждений (детских домов, яслей, детских садов, домов ребенка и др.) возлагается на директоров (за­ведующих-),.

Кроме того, в каждом учебном кабине­те, лаборатории, мастерской и библио­теке назначаются лица, ответственные за их пожарную безопасность.

2. Здания школ и детских учреждений должны иметь не менее двух самосто­ятельных выходов. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов зап­рещается ,

3. Каждая школа и детское учрежде­ние должно быть обеспечено теле­фонной связью. У телефонов долж­ны быть вывешены таблички с над­писью: «О пожаре звонить по теле­фону 112,— 010».

4. Администрацией школ и детских учреждений на случай возникновения пожара должен быть разработан план эвакуации детей с четким распреде­лением обязанностей между всем об­служивающим персоналом и учащи­мися старших классов. План должен был разработан отдельно на дневное и ночное время.

Для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотек должны быть разработаны противопожарные инст­рукции.

Администрация обязана ознакомить весь персонал и учащихся с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий со­трудников в случае пожара.

5. В ночное время в детских учрежде­ниях должен выделяться дежурный персонал в соответствии с утвержден­ными типовыми нормами.

6. В школах и детских учреждениях, при отсутствии киноаппаратной, запрещается демонстрировать фильмы на горючей кинопленке.

7.Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается производить только го­рячей водой или горячим песком.

8. Установка и оформление новогод­них елок допускается с обязательным ' выполнением действующих противо­пожарных правил и инструкций.

9. Помещения детских учреждений и 5'школ должны быть обеспечены сред­ствами пожаротушения по установленным нормам. Средства пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и использоваться только по прямому назначению.

II. Содержание помещений

10. Запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и спален должны быть всегда свободными.

11. Запрещается:

а) сдавать часть помещений школы или детского учреждения в аренду без согласования органов Госпожнадзора;

б) переуплотнять помещения группо­вых комнат и спален свыше установленных норм;

в) приспосабливать чердачные поме­щения под жилье, склады, архивы и хранить на чердаках горючие и др. материалы;г) засыпать чердаки для утепления пе­рекрытий горючими материалами;

д) устраивать кладовки и раздевалки в лестничных клетках (под лестничными маршами);

12. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердаки, должны быть заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться у дежурно­го по школе или детскому учреждению.

13. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах запрещается.

14. Проживание обслуживающего пер­сонала и других лиц в помещениях детских учреждений, за исключением помещений, отделенных от детских учреждений глухими капитальными стенами, запрещается.

III. Содержание электрооборудо­вания и нагревательных приборов

15. В школьных и детских учреждени­ях разрешается пользоваться только электрическим освещением.

16. Вся электросеть должна постоянно находиться в исправном состоянии.

17. Для защиты электросети должны применяться предохранители про­мышленного изготовления.

18. Не разрешается вешать одежду и другие предметы на выключатели, ро­лики, электропроводку, а также закры­вать или заклеивать электропровода и арматуру обоями, бумагой и плакатами.

19. Применение электроплиток и электроутюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки мо­гут применяться лишь в кабинетах врачей, а электроутюги — в специ­ально приспособленных гладильных комнатах.

Оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать надзор за ними детям запрещается.

IV. Содержание учебно-производ­ственных мастерских и лаборатор­ных помещений

20. Все силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, соответствующей допустимой нагрузке.

21. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование в помещениях мастерских не должны загромождать проходов и выходов из помещения. Ширина основных проходов должна быть не менее одного метра.

22. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в лабораториях и мастерских запрещается.

23. Включение и выключение учащимися электромоторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя запрещается.

24. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, необходимых для работы в лабораториях и мастерских, до­пускается только в ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

25. Промасленный обтирочный матери­ал должен в процессе работы собираться в металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

26. Для разогревания клея должны быть оборудованы специальные электрические клееварки.

27. По окончании занятий помещения мастерских и лабораторий должны очищаться от производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, а электросеть должна быть обесточена.

28. В помещениях мастерских и лабораторий должны иметься следующие средства пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком емкостью не менее 0,5 куб. м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно иметься асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5х 1,5м.

29. При обнаружении пожара необходимо:

сообщить в пожарную охрану по телефону 112, «010», указав адрес объекта;

до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Зам.дир. по УВР:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_